**各项目设备基本需求（即 一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **浙大妇院（医疗）设备需求确认表** | | |
| **项目名称** | | DSA（含配套灯、床、塔）【杂交手术室】 |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：心脏、神经及外周血管的造影和介入治疗，包含高清成像低剂量算法平台 | |
| 1.2 | 数量：1 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 满足血管的造影和介入治疗：  1.C臂支持大范围移动，提供具体参数；  2.提供床面移动范围参数；  3.设备床能满足妇科手术要求，提供具体参数；  4.球管热容量，提供具体参数；  5.球管采用液态金属轴承；  6. 球管栅控模式，提供具体参数；  7. 高压发生器功率，提供具体参数；  8. 高压范围，最大毫安，最小曝光时间，提供具体参数；  9. 平板探测器大小，材质，提供具体参数；  10.平板探测器灰阶，矩阵，视野，像素尺寸，空间分辨率，提供具体参数；  11.高清低剂量算法平台，能针对临床上神经、心脏、外周等多个应用场景的图像算法处理需求，通过数种适应性的算法组合，满足不同医生的需求；  12.介入软件包，满足精细显影功能，3D DR功能，类CT功能，DSA路图功能，多容积融合功能，多模态影像自动融合引导功能等；  13. 提供吊塔和手术灯（双母灯）的具体参数； | | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1. 机架系统；  2. 设备床；  3. 平板探测器；  4. 球管；  5. 高压注射器；  5. 图像处理工作站；  6. 介入软件包；  7. 铅衣；  9. 吊塔；  10.手术灯（双母灯）；  11.设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） | | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 1年 | |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 | |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格 | |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌）； | |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 | |
|  |  | |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** | |
| 5.1 | 常规介入类耗材 | |